Sušička ovoce RAW FOOD
SO2020
1. [image: \\SHOPSERVER\Central marketing\MKT podklady\SDA\SO2020\foto_popisek\SO2020_1.jpg]RAW tácky
2. 500 W
3. časovač
Rozšířený popisek
[image: C:\Users\ipolackova\Desktop\SO2020\SO2020_raw_dort_m.jpg]RAW FOOD
Vydali jste se alternativním směrem stravování nebo jen rádi zkoušíte nové věci? Syrová strava neboli RAW FOOD je založena hlavně na konzumaci potravin upravovaných maximálně na 42 °C. Ideálním parťákem je proto sušička ovoce, u které si můžete nastavit správnou teplotu již od 35 °C.   
[image: \\SHOPSERVER\Central marketing\MKT podklady\SDA\SO2020\foto_popisek\SO2020_3.png]RAW tácky
Součástí sušičky jsou RAW tácky, které Vám s přípravou RAW stravy pomůžou.  Dopřejte si třeba sušené banánové palačinky nebo borůvkové sušenky s kokosem.

[image: C:\Users\ipolackova\Desktop\SO2020\SO2020_top.jpg]Zdravé mlsání po celý rok

Také máte radost z každého pěstitelského úspěchu v podobě ovoce a zeleniny? Kromě RAW pokrmů můžete sušičku využít na zpracování celé Vaší úrody. Díky příkonu 500 W budete mít vše zpracované rychleji, než byste čekali. 
[image: C:\Users\ipolackova\Desktop\SO2020\LED.jpg]Dokonalá ve všech směrech
Sušička SO2020 je vybavena praktickým časovačem a LED displejem. Můžete si nejen pohodlně regulovat teplotu od 35 do 70 °C, ale navíc si nastavíte i čas, po který budete sušit, třeba svoje houbařské úlovky. Už se Vám nestane, že byste na ně zapomněli, myslí totiž za Vás. Po uplynutí nastavené doby sušení sušička zapípá a vypne se.

Rovnoměrnost zaručena
[image: C:\Users\ipolackova\Desktop\SO2020\SO2020_part.jpg] Další vychytávkou je integrovaný ventilátor, který napomáhá rovnoměrnému sušení ve všech patrech sušičky. Speciálně tvarované mřížky napomáhají rovnoměrnému sušení. Výsledek bude jednoduše dokonalý.

Technické parametry:
[bookmark: _GoBack]Plynulá regulace nastavení teploty sušení: 35 – 70 °C
2 x RAW tácek
Ventilátor pro rovnoměrné sušení
Digitální časovač 1 - 48 hodin
LED displej
9 transparentních plat
Průměr plata: 33 cm
Pojistka proti přehřátí
Příkon: 500 W
Napětí: 220 – 240 V
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2x RAW téacek
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