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	 Názov dodávateľa
	 Team Polska Sp. z o.o.

	 Názov modelu
	 ACM1007S

	 Hladina akustického výkonu
	 65 dB (A)

	 Chladivo
	 R290/230 g

	 Koeficient potenciálu globálneho otepľovania
	 3

	Úniky chladiva prispievajú ku klimatickým zmenám. Ak sa chladivo s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP) uvoľní do atmosféry, má menší vplyv na globálne otepľovanie ako chladivo s vyšším GWP. Táto jednotka obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP 3. To znamená, že ak by sa do atmosféry uvoľnil 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol trikrát väčší ako 1 kg CO2 za 100 rokov. Nikdy nemanipulujte s chladiacim okruhom ani nerozoberajte zariadenie sami; vždy vyhľadajte odbornú pomoc.
	

	 Režim chladenia

	 Index energetickej účinnosti EER
	 2,6

	 Trieda energetickej účinnosti
	 A

	 Spotreba energie, kWh/60 minút
	 1

	 Menovitý chladiaci výkon PratedkW
	 2,63

	 Režim vykurovania

	 Index účinnosti COP
	 -

	 Trieda energetickej účinnosti
	 -

	 Spotreba energie, kWh/60 minút
	 -

	 Menovitý vykurovací výkon PratedkW
	 -

	 Spotreba energie »X,Y« kWh za 60 minút na základe výsledkov testov vykonaných za normálnych podmienok. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania spotrebiča a jeho umiestnenia.



