Riešenie problémov

1. Prehriatie
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Návod k použitie
Skartovací stroj   AT 36 C
Časti a funkcie stroja

Technické parametre
Je určený na skartovanie papiera, kreditných kariet, CD/DVD a zošívacích spiniek.
Nie je určený na skartovanie  nekonečného papiera, samolepiek, OHP fólií, svoriek a sponiek na dokumenty, novín, kartónu, vlhkého papiera, lamina alebo plastu.
Veľkosť rezu:
Priečny rez…………    …………………………………………………2x10mm

Maximum:

Listov na 1 cyklus………………………………………………………..12 (70 g/m2)

Cyklpv denne……………………………………………………………..100-150
Kariet a CD na 1 cyklus………………………………………………….1

Kariet a CD denne………………………………………………………..50

Šírka papiera……………………………………………………………….230 mm

Doba  neprerušovaného skartovania ……………..3 min skartácie/ 30 min prestávka  

 Väčšia gramáž papiera, velká vlhkosť a iné napätie môže znížiť výkon stroja.   
Prevádzka
Papier
CD a kreditné karty

Údržba

Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože.
Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti

stroje, častému přetížení a zablokování papíru. 
Na mazanie používajte výhradne špeciálny olej do skartovacích strojov (pýtajte u svojho dodávateľa).
Na displeji svieti „OVER HEAT“ 








Riešenie: Vypnite skartovačku a počkajte  až  vychladne





2.  Safe Touch





Na displeji svieti „SAFE TOUCH“ 








Riešenie: Dajte ruky najmenej 5 cm  od vstupného otvoru





3.  Zahltenie





Stlačte striedavo niekoľkokrát


 prepínač do polohy „I“a „R“





Riešenie: stlačte


 prepínač do polohy „R“


 na 2-3 sec





Na displeji svieti 


„PAPER JAM“ 








Stlačte  prepínač do polohy „O“





Jemne vyberte neprerezaný 


papier zo vstupného otvoru  a zapnite





Stlačte  prepínač do polohy „I“





Riešenie: Skontrolujte či je kôš správne uzavretý





4.  Otvorený koš





Na displeji svieti 


„BIN OPEN“ 








Riešenie: Vysypte z koša papierový odpad .





Na displeji svieti 


„BIN FULL“ 








Upozornenie: Po každom skartovaní bežia rezné nože ešte chvíľu naprázdno, aby sa očistili a uvoľnily zbytky papiera vo vstupnom otvore. Nepretržité skartovanie v dĺžke väčšie než 3 minúty vyžaduje 30 min prestávku na ochladenie motora.





Prepínač 


vyp./ zap





Napájací kábel





Kolečko





Spätný chod (R)


Vypnuté (O)


Zapnuto (I)





Varovné  upozornenia





Rukoväť





Otváranie koša





Kôš





Vstupný otvor na papier





Počet listov na cyklus





Varovanie:


Nestrkajte prsty do vstupného otvoru





Nestrkajte vlasy do vstupného otvoru


Produkt nieje určený pre deti.


Zabráňte vloženiu častí odevu do vstupného otvoruotvoru





Nestriekajte aerosoly do vstupného otvoru


Neskartujte svorky a spony na dokumenty


Neskartujte CD/DVD o





Nedotýkajte sa rezacích nožov na spodu rezacej hlavy


Zásuvka by mala byť blízko prístroja a mala by být dobre prístupná





Vstupný otvor na CD





LCD





Vstupný otvor na karty





skontrolujte pripojenie a  napätie.Pripojte napájací kábel do siete a zapnite hlavný spínač





Stlačte prepínač do polohy„I“, rozsvieti sa AUTOSTART na display a skartovač je pripravený v pohotovostnom režime





Vsuňte dokumenty do vstupného otvoru. Stroj začne automaticky skartovať.





Ak chcete zastaviť skartovanie stlačte  prepínač do polohy“R“.


Skartovaný dokument vyjde späť. Ďalej krok 2





Po práci stlačte prepínač do polohy „O“ 


a odpojte skartovač zo siete.





Dotknite sa opatrne rukou vstupu na papier aby ste skontrolovali funkciu SOFT TOUCH





Stlačte priehľadný kryt znovu po skartovaní aby ste nastavili kryt.





Skontrolujte pripojenie a  napätie. Pripojte napájací kábel do siete a zapnite hlavný spínač





Stlačte prepínač do polohy„I“, rozsvieti sa AUTOSTART na display a skartovač je pripravený v pohotovostnom režime





Vsuňte CD alebo kartu do odpovedajúceho vstupného otvoru. Stroj začne automaticky skartovať.





Po práci stlačte prepínač do polohy „O“ 


a odpojte skartovač zo siete.





Stlačte prepínač do polohy „O“





Naneste olej na nože po celej dĺžke vstupného otvoru





Stlačte prepínač do polohy „I“





Skartujte jeden list papiera





Podržte prepínač v polohe „R“ 2-3 sekundy.








