[image: ]MODELOVA RADA (VS7000) 
Jet 70 easy  - VS15T7033R4
· bezvreckový vysávač s výnimočným sacím výkonom a           filtraciou HEPA s 5 násobnou filtráciou 99,999%
· nabíjacia stanica s moznostou namontovania na stenu
· Multicyclone  filtracia
· Digital Inverter Motor 410W
· Konštantný sací výkon na kefe počas celej doby vysávania v troch tupnoch 16 / 36 / 150 W
· Čas vysávania 40 / 20 / 5 min
· Čas nabíjania 3,5h, variabilna nabijačka s možnosťou uchytenia na stenu a držiakom na príslušenstvo
· Vysoko kapacitna vymeniteľná batéria 21,6V Li-Ion s LED indikáciou 
· Po 500 nabíjacích cykloch viac ako 70% capacity
· objem nádoby 0,8 l s jednoduchým čistením EzClean
· Digitalny LED displej s 3 stupňový ovládaním výkonu na tele Max./Normal/min.
· hlučnosť 86dB
· Umývateľný filter + micro filter 
· Motorická turbo kefa s mikrovláknom a strierbrom so šírkým záberom  vysávania na všetky druhy povrchov– Soft action brush
· sacie príslušenstvo s praktickým uchytenim na základni
· farba tela biela, fialový pruh
· [image: ]vaha: 2.6kg (balenie 6.8)Soft action brush

· Rozmery zariadenia  250x1123x215 mm
· EAN 8806090397578

 
[bookmark: _GoBack]

[image: C:\Users\tomas.brida\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\VS15T7033R4_003_Front-Dynamic1_Violet.jpg]




[image: ]


[image: ]






















TBD[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] 2-v-1 Nabíjacia stanica
Flexibilita v nabíjaní
 Starostlivosť o alergiu a astmu
99.999%* filtracia nečistôt
Nástenná nabíjačka
držiak
Volne stojáce umiestneni
Zabraňuje 99.999%* o velkosti častíc (0.3~10µm**) pomocou vysokoefektívneho multi-cycklónovému filtru prachu
*  Testované na základe IEC62885-2, Cl. 5.11, v Max móde
** Častice s veľkosťou 0,3–10 µm (napr. peľové zrná a spóry plesní) sú pre ľudské oko všeobecne neviditeľné










































































[image: ](VS7000)
(VS7500)
Doska plošných spojov
Hlinikový kryt
(efektívne chladenie motora)
Vysoko úččinná turbína
* Sací výkon testovaný na základe normy IEC62885-2 čl. 5.8, testované na vstupe prístroja bez pripojeného príslušenstva, v režime Max. Na základe testov SLG (Schubert Leiter Gerätesicherheit).
Vysávajte efektivejšie s výkonom až 200W/150W*. Digital Inverter Motor optimalizuje prúdenie vzduchu s ultrasonickými specialne navrhnutými lamelamy. Tým silný Digital Inverter Motor s výkonom 550W**, poskytuje sací výkon 200W/150w* 
Pokročili čistiaci výkon
Výkonný Digital Inverter Motor
Lamely v tvare krídla
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- (* tested based on IEC62885-1. C1. 5.1. Max mode)
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Uttrafine dust filter

Filter size larger than A4 sized paper
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* Ultra fine dust filter size:
-Dyson V10: 571cm?/ LG A9: 440cm?
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