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	 Název dodavatele
	Team Polska Sp . z oo .

	 Název modelu
	ACM1007S

	 Hladina akustického výkonu
	 65 dB (A)

	 Chladivo
	 R290/230 g

	Koeficient potenciálu globálního oteplování
	3

	Úniky chladiva přispívají ke klimatickým změnám. Pokud se chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) uvolní do atmosféry, má menší vliv na globální oteplování než chladivo s vyšším GWP. globální oteplování by byl třikrát větší než 1 kg CO2 za 100 let. Nikdy nemanipulujte s chladicím okruhem ani nerozebírejte zařízení sami;
	

	 Režim chlazení

	 Index energetické účinnosti EER
	2,6

	 Třída energetické účinnosti
	A

	 Spotřeba energie, kWh/60 minut
	1

	 Jmenovitý chladicí výkon P rated kW
	2,63

	 Režim vytápění

	 Index účinnosti COP
	-

	 Třída energetické účinnosti
	-

	 Spotřeba energie, kWh/60 minut
	-

	 Jmenovitý topný výkon P rated kW
	-

	 Spotřeba energie »X,Y« kWh za 60 minut na základě výsledků testů provedených za normálních podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče a jeho umístění.



