GUZZANTI GZ-30B


CZ

Termoelektrický chladící box
s funkcí ohřevu


Chladí až 20°C pod okolní teplotu a udržuje potraviny a nápoje v chladu
Ohřívá až na +65°C 
Zelená a červená kontrolka signalizující chlazení nebo ohřev
Kapacita 30l
Vysoce kvalitní izolace a utěsnění víka
Pracuje při napájení 12 V nebo 220 – 240 V
Zástrčka připojitelná do jakékoliv 12 V zásuvky cigaretového zapalovače v automobilu, lodi či obytném přívěsu
V režimu ECO dosahuje energetické třídy A++
Integrovaný adaptér pro připojení do zásuvky na 220 – 240 V
Tichý bezkontaktní motorek s dlouhou životností
Maximální příkon 68 W

Model	GZ 30B
EAN	8594186720361
Rozměry (V x Š x H)	40 x 29,5 x 43,2 cm
Váha	4,4 kg
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	34 x 25 x 35,2 cm
Rozměry balení (V x Š x H)	40,5 x 30 x 44 cm
Váha balení	5,2 kg
Max. příkon	68 W
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Thermoelectric cooling box
with heating function

Cools up to 20°C below ambient temperature and keeps food and drinks cold
Warms to +65°C 
Green and red LED lights indicates  cooling or warming
Capacity 30l
High quality insulation and lid sealing
Operates on 12 V or 220 – 240 V
Convenient plug into any 12 V cigarette lighter in car, boat or caravan
A++ energy class in ECO mode
Integrated adaptor for power supply 220 – 230 V
Silent and long lasting contactless motor
Maximal power  68 W




SK

Termoelektrický chladiaci box
s funkciou ohrevu


Chladí až 20°C pod okolitú teplotu a udržiava potraviny a nápoje v chlade
Ohrieva až na +65°C
Zelená a červená kontrolka signalizujúca chladenie alebo ohrev
Kapacita 30l
Vysoko kvalitná izolácia a utesnené veko
Pracuje pri napájaní 12 V alebo 220 – 240 V
Zástrčka pripojiteľná do akejkoľvek 12 V zásuvky cigaretového zapaľovača v automobile, lodi či obytnom prívese
V režime ECO dosahuje energetickú triedu A++
Integrovaný adaptér na pripojenie do zásuvky na 220 – 240 V
Tichý bezkontaktný motor s dlhou životnosťou
Maximálny príkon 68 W 


PL

Lodówka termoelektryczna
z funkcją grzania


Pozwala schłodzić produkty i napoje nawet do 20 °C poniżej temperatury otoczenia, utrzymuje je w chłodzie.
Podgrzewanie do +55°C. 
Lampka w kolorze zielonym i czerwonym, sygnalizująca proces chłodzenia lub grzania.
Pojemność 30 l
Wysokiej jakości izolacja i uszczelniona pokrywa 
Zasilanie 12 V lub 220 – 240 V.
Możliwość podłączenia do gniazdka zapalniczki samochodu, statku
lub przyczepy kempingowej o napięciu 12 V.
Klasa energetyczna A++ w trybie ECO
Kabel zasilający o długości 2 m 
Wbudowany adapter do gniazdka 220 – 240 V
Cichy silnik bezstykowy o wysokiej trwałości 
Moc maksymalna 68 W



DE

Thermoelektrische Kühlbox
mit Aufwärmfunktion

Kühlt bis zu 20 °C unterhalb der Umgebungstemperatur und hält Lebensmittel und Getränke kühl
Heizt bis zu +65 °C 
LED-Indikator in grüner und roter Farbe signalisiert Kühlen oder Aufwärmen
Kapazität 30 l 
Hochwertige Isolation und abgedichteter Deckel
Arbeitet mit Stromversorgung von 12 V oder 220–240 V
Netzstecker anschließbar an beliebige 12 V-Bordspannungssteckdose im Auto, auf dem Schiff oder im Wohnwagen
Energetische Klasse A++ im ECO-Betrieb
Integrierter Adapter für den Anschluss an Steckdosen mit Netzspannung 220–240 V
Leiser, kontaktloser Motor mit langer Lebensdauer
Maximale Leistung 68 W


HU

Termoelektromos hűtőláda
melegítés funkcióval


A környező hőmérsékleténél akár 20 °C-al alacsonyabb hőmérsékletre hűt és hidegen tartja az élelmiszereket és italokat
Melegítés +65°C °-ig
Zöld és piros jelzőfény a hűtés, illetve melegítés jelzésére
Űrtartalom 30 l 
Kiváló minőségű szigetelés és tömítő fedél
Üzemelési feszültség 12 V vagy 220 – 240 V
Gépjárműben, hajón vagy lakókocsiban található bármilyen 12 V szivargyújtóhoz csatlakoztatható csatlakozódugó
ECO üzemmódban eléri az A++ energiahatékonysági osztályt
Integrált adapter 220 – 240 V dugaszolóaljzathoz való csatlakoztatáshoz
Hosszú élettartamú, csendes érintésmentes motor
Maximális teljesítmény 68 W








