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Tlaková litinová základna
Profesionální metalová převodovka 
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· 
· Robustní profesionální mlýnek na maso s hliníkovým tlakovým odlitkem a odolní převodovkou pro optimální přenos energie 
· Profesionální kovová převodovka
· Rychlá a snadná výměna příslušenství díky extra velké pojistné matici 
· Chod vpřed a vzad 
· Rychlé zpracování velkého množství (cca. 2kg/Min.)
· Příprava tataráku z masa, ryb a klobás 
· kovový krk / kovový šroub 
· 4 čepelový nůž z nerezové oceli 
·  Nástavec pro tvorbu orientálních knedlíčků

· 3 nerezové průchodové disky (extra velké – 5,5 cm) pro jemné, normální a hrubé zpracování
· 3mm (jemný) 
· 5 mm (normální)
· 7 mm (hrubý) 
· Vypínač/zapínač
· Vysoká stabilita díky přísavným nožkám 
· 220-240 V, 50/60 Hz, 1800 W max 
· Otočný podávací tácek z nerezové oceli

 Profesionální mlýnek na maso
PC-FW 1172
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Číslo položky
20”/40”/HQ kontejner
PC-FW 1172
501 172
878 / 1794 / 1988
Barva:
EAN:
Rozměry přístroje:
Hliníková
4 006 160 011 722
278 x 214 x 216 mm
Počet kusů ve VO balení:
Export EAN:
Rozměry balení:
2
4 006 160 589 627
444 x 280 x 243 mm
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