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IR700 Návod na použitie
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Pohľad spredu :
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Pohľad zozadu :
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⑴ - Vstupný port napájania

⑵ - Vypínač ON/OFF: Presunutím tlačidla ON/OFF na stranu ON/OFF zapnite/vypnite zariadenie.
⑶ - Zapnúť/vypnúť (pohotovostný režim): Stlačením tohto tlačidla zariadenie zapnete alebo vypnete (prepnete do pohotovostného režimu).
⑷ - Tlačidlo MENU: Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do hlavného menu.
⑸ - Tlačidlo PRESET: Krátkym stlačením tlačidla PRESET prejdete do zoznamu obľúbených. Dlhým stlačením tlačidla PRESET prednastavíte zoznam obľúbených.
⑹ - Tlačidlo SKIP / tlačidlo ENTER: Otáčaním ovládača SKIP prejdite nahor/nadol alebo na predchádzajúci/nasledujúci; Stlačením tlačidla ENTER vstúpite do podponuky alebo potvrdíte nastavenie.
⑺ - Tlačidlo VOLUME / tlačidlo MUTE : Otáčaním ovládača hlasitosti upravíte hlasitosť; Stlačením tlačidla MUTE stlmíte hlas.
⑻ - ◀▶ tlačidlá: Stlačte ◀▶ prechod na predchádzajúci/nasledujúci alebo nahor/nadol; Stlačte tlačidlo ◀ pre návrat stlačte ▶ pre vloženie slov; Stlačte tlačidlo ◀▶ tlačidlo na priblíženie a oddialenie obrázkov.
⑼ - Klávesová skratka P1/P2/P3: Stlačením klávesu P1/P2/P3 prejdete priamo do zoznamu predvolieb P1/P2/P3.
⑽ - LCD displej

⑾ - LED indikátor napájania

⑿ - USB port

⒀ - Vstup AUX

⒁ - Infračervený prijímač
Zdroj napájania:
Na pripojenie zariadenia IR700 do elektrickej zásuvky na napájanie použite dodaný sieťový adaptér (9V/1,3A).
Zapnutie / vypnutie
Zariadenie zapnete/vypnete posunutím hlavného vypínača do polohy ON/OFF.

Pri prvom zapnutí zariadenia otáčajte ovládačom Skip, aby ste vybrali systémový jazyk, a potvrďte stlačením tlačidla Enter.
WIFI pripojenie
A-- Prvýkrát pripájate Wifi

    1, Keď je zariadenie zapnuté, vyberte jazyk a potvrďte stlačením tlačidla ENTER.

      – Pokiaľ ide o „Povoliť „Skontrolovať sieť pri zapnutí“ “. Otáčajte gombíkom SKIP (alebo stlačte ◀▶ ) a vyberte „ÁNO“. Potom stlačte tlačidlo ENTER,
     -- Zobrazí sa na displeji „Chcete teraz nakonfigurovať sieť?“. Vyberte „Áno“ a stlačením tlačidla ENTER sa vyhľadajú dostupné siete. Otáčaním gombíka SKIP vyberte dostupný názov WIFI a stlačením tlačidla ENTER vstúpte do rozhrania na zadanie hesla.
   2, Ako zadať heslo:

      Otáčaním ovládača SKIP vyhľadajte písmená/špeciálne znaky/číslice, stlačte ▶ potvrďte a prejdite na zadávanie ďalšieho znaku. po zadaní posledného znaku potvrďte stlačením tlačidla ENTER.
    3, Akonáhle je Wifi pripojenie úspešné, radio vstúpi do hlavného menu.
B -- Zmena pripojenia Wifi / Alebo znovupripojenie Wifi
   1, Stlačením tlačidla MENU vstúpte do „Hlavnej ponuky“, otáčaním ovládača SKIP vyberte „konfigurácia“ a stlačením tlačidla ENTER vstúpte do podponuky.

    2, Otáčaním ovládača SKIP vyberte „Sieť“ a stlačením tlačidla ENTER vstúpte do podmenu „Sieť“, zadajte

„Konfigurácia bezdrôtovej siete“→ „Povoliť“, stlačením tlačidla ENTER spustíte vyhľadávanie dostupných sietí.

    3, Vyberte dostupný názov WIFI a zadajte heslá.
Internetové Rádio

1， Keď je Wifi pripojenie úspešné, vstúpte do podponuky „Internetové rádio“ → podponuka „Rozhlasová stanica/Hudba“, otáčaním ovládača SKIP vyberte rozhlasové stanice, stlačením tlačidla ENTER potvrďte/prehrajte rádiostanice.

2, Krátke stlačenie ◀▶tlačidlo na priblíženie a oddialenie obrázkov.

3, Dlhým stlačením tlačidla PRESET pridajte aktuálnu stanicu do zoznamu obľúbených rádií, otáčaním ovládača SKIP vyberte číslo zoznamu staníc, ktoré chcete poučúvať, a potvrďte stlačením tlačidla ENTER.
4, Krátkym stlačením tlačidla PRESET prejdete na zoznam obľúbených rozhlasových staníc.

FM Rádio 

1, Stlačte tlačidlo MENU, aby ste vstúpili do hlavného menu, potom otočte ovládač SKIP (alebo stlačte ◀▶) vyberte FM a stlačte tlačidlo ENTER.

2, Auto Scan: Stlačte tlačidlo ENTER, na displeji sa zobrazí “Auto Scan?”; Vyberte „áno“ a stlačením tlačidla ENTER spustite automatické vyhľadávanie. Po dokončení vyhľadávania sa dostupné rozhlasové kanály FM uložia.
3, Dlho stlačte ◀▶  pre preladenie na predchádzajúci/nasledujúci kanál.
4, Krátko stlačte ◀▶ (alebo otáčaním gombíka SKIP) nastavujete rádiovú frekvenciu vždy po +/- 0,05 MHz.

5, Dlhým stlačením tlačidla PRESET pridajte aktuálnu rozhlasovú stanicu do zoznamu rádií, otáčaním ovládača SKIP vyberte číslo stanice, ktorú chcete použiť, a potvrďte stlačením tlačidla ENTER.

6, Krátkym stlačením tlačidla PRESET vyvoláte zoznam rádií. 

Bluetooth prehrávanie hudby
1, Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky a potom otáčajte ovládačom SKIP (alebo stlačte ◀▶) vyberte „Bluetooth“ a stlačte tlačidlo ENTER.

2, Použite svoje zariadenie s podporou Bluetooth (napríklad telefón/tablet...), zapnite funkciu Bluetooth, vyhľadajte „IR700“ a kliknutím naň sa pripojte.

3, Po úspešnom pripojení sa na displeji zobrazí „Bluetooth Connected“.

4, Krátke Stlačením tlačidla ENTER spustíte alebo pozastavíte hudbu. Otáčaním gombíka SKIP prejdete na predchádzajúce alebo nasledujúce skladby.

5, Odpojenie Bluetooth / Znovu pripojte Bluetooth 
  Odpojenie: Dlho stlačte tlačidlo ENTER → Na obrazovke sa zobrazilo „Spárovať ďalšie zariadenie“. → Krátko stlačte tlačidlo ENTER.
   Opätovné pripojenie: Dlho stlačte tlačidlo ENTER → Na obrazovke vyberte zariadenie bluetooth → Krátko stlačte tlačidlo ENTER.
USB prehrávanie hudby 

1, Vložte USB flash disk, v pravej hornej časti displeja sa zobrazí symbol pripojenia USB.

2, Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavného menu, potom otočte ovládač SKIP (alebo stlačte ◀▶) vyberte „Centrum médií“ a stlačte tlačidlo ENTER. Vyberte „USB“ a stlačte tlačidlo ENTER.

3, Otáčaním ovládača SKIP vyberte skladby z USB a stlačením tlačidla ENTER ich prehrajte.

4, Krátkym stlačením tlačidla ENTER spustíte/pozastavíte prehrávanie hudby.

5, V zozname hudby na USB disku môžete vymazať skladby:
Vyberte skladbu v zozname → stlačte tlačidlo ▶ → Vyberte „Vymazať“ a stlačte tlačidlo ENTER, 
Stlačte tlačidlo  ◀ pre návrat..

(Najväčšia kapacita USB disku, ktorú môže zariadenie podporovať: 32 GB)
AUX prehrávanie hudby 

1, Pripojte zariadenie a váš chytrý telefón alebo MP3 prehrávač pomocou 3,5 mm Aux kábla.

2, Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavného menu, potom otočte ovládač SKIP (alebo stlačte ◀▶) vyberte „AUX“ a potom potvrďte stlačením tlačidla ENTER.

3, Prehrávajte hudbu z vášho smartfónu alebo prehrávača MP3 cez zariadenie IR700.
Nastavenie času a dátumu
A- Pri pripojení WIFI zariadenie automaticky synchronizuje miestny čas.

A- Manuálne nastavenie dátumu a času:

1, Stlačte tlačidlo MENU, aby ste vstúpili do hlavného menu, potom otočte ovládač SKIP (alebo stlačte ◀▶) vyberte „konfiguráciu“ a stlačte tlačidlo ENTER.

2, Otáčaním ovládača SKIP vyberte „Date&Time“, potom stlačte tlačidlo ENTER a otáčaním ovládača SKIP vyberte „Set Date and Time“. Stlačte tlačidlo ENTER → vyberte „Manuálne nastavenie“ a stlačte tlačidlo ENTER → Vstúpte do rozhrania „Nastaviť dátum a čas“.

3, Otáčaním ovládača SKIP vyberte čísla, stlačte ▶ tlačidlo na potvrdenie a prechod na mesiac/dátum/rok/minúty/hodiny. Stlačením tlačidla ENTER potvrďte nastavenie dátumu a času.

4, Pre návrat stlačte tlačidlo MENU.
Nastavenie budíka
Toto zariadenie môže nastaviť 2 sady budíkov, ako je uvedená nižšie:

1, Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky a potom otáčajte ovládačom SKIP (alebo stlačte ◀▶) vyberte „konfiguráciu“ a stlačte tlačidlo ENTER.

2, Otáčaním ovládača SKIP vyberte „Alarm“ a potom stlačením tlačidla ENTER vstúpte do nastavenia budíka.

3, Otáčaním ovládača SKIP vyberte Alarm 1 / Alarm 2 / NAP Alarm / Alarm Volume.

   Pre Budík 1 / Budík 2 môžete nastaviť rôzne dni opakovania a rôzne zvuky budíka.

    Vstúpte do podponuky „Opakovať:“: Každý deň/Raz/Pon/Ut/Str/Št/Pia/So/Ne

    Vstúpte do podponuky „Čas:“ a nastavte čas budíka.

    Vstup do podponuky Zvuk: Pípnutie/Melódia/Internetové rádio/FM/USB

4, Stlačením tlačidla ENTER potvrďte nastavenie budíka a stlačením tlačidla MENU sa vráťte.

5, Keď budík zazvoní, stlačte akékoľvek iné tlačidlo (okrem tlačidla pohotovostného režimu), aby ste aktivovali funkciu opakovaného budenia. Po 5 minútach budík znova zazvoní.

6, Stlačením tlačidla pohotovostného režimu zastavte budík.
Nastavenie uspania
1, Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky a potom otáčajte ovládačom SKIP (alebo stlačte ◀▶) vyberte „konfiguráciu“ a stlačte tlačidlo ENTER.

2, Otáčaním ovládača SKIP vyberte „Časovač vypnutia“ a stlačením tlačidla ENTER vstúpte do nastavenia časovača vypnutia.

3, Otáčaním ovládača SKIP vyberte 15 minút/30 minút/60 minút/90 minút/120 minút/150 minút/180 minút a

    potvrďte stlačením tlačidla ENTER. Zariadenie sa automaticky vypne po 15 minútach/30 minútach/60 minútach/90 minút/120 minút/150 minút/180 minút. 
(Ak vyberiete možnosť „Vypnúť“ a stlačíte tlačidlo ENTER, zariadenie sa vypne a prejde do pohotovostného režimu)
4, Stlačte tlačidlo ENTER pre potvrdenie, potom stlačte tlačidlo MENU pre návrat.
Nastavenie jasu LCD displeja
1, Stlačte tlačidlo MENU pre vstup do hlavného menu, potom otáčaním ovládača SKIP vyberte „configuration“ a stlačte tlačidlo ENTER.

2, Otáčaním ovládača SKIP vyberte „Dimmer“ a stlačením tlačidla ENTER vstúpte do nastavenia jasu displeja.

3, Zvoľte „Turn on“ a stlačte tlačidlo ENTER → Otáčaním ovládača SKIP vyberte jas displeja.

4, Stlačte tlačidlo ENTER pre potvrdenie a potom stlačte tlačidlo MENU pre návrat.
Návod na diaľkové ovládanie
Pohľad spredu na diaľkové ovládanie
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1. Krátkym stlačením prejdete do pohotovostného/funkčného režimu

2. Tlačidlo spánku: Krátkym stlačením nastavíte čas spánku

3. Tlačidlo budíka: Krátkym stlačením vstúpite do nastavenia budíka

4. Krátko stlačte tlačidlo prehrávania/pozastavenia

5. Predchádzajúca skladba/Predchádzajúca stanica

6. Tlačidlo MENU: krátkym stlačením vstúpite do hlavného menu

7. Posun nahor/zvýšenie frekvencie FM

8. Pohyb doľava/späť

9. Tlačidlo ENTER: krátkym stlačením vyberiete a potvrdíte;

10. Tlačidlo LOCAL: krátkym stlačením vstúpite do režimu „Enter Local Radio“.

11. Tlačidlo na zadávanie čísel, krátkym stlačením zadáte čísla

12. Tlačidlo VOL: Krátkym stlačením hlasitosť znížite

13. Tlačidlo Mute ON/OFF

14. Tlačidlo WPS: tlačidlo rýchlej siete, ak má smerovač tlačidlo WPS, môžete toto tlačidlo krátko stlačiť

rýchle pripojenie k sieti

15. Nastavenie jasu

16. Krátkym stlačením zastavíte prehrávanie

17. Ďalšia skladba/nasledujúca stanica

18. Tlačidlo EQ: krátkym stlačením nastavíte EQ

19. Pohyb doprava/dopredu

20. Posun nadol/zníženie frekvencie FM

21. Tlačidlo FAV: krátkym stlačením vstúpite do rozhrania volania rozhlasových staníc, dlhým stlačením vstúpite do rozhrania

vopred uložených staníc

22. Tlačidlo VOL+: Krátkym stlačením zvýšite hlasitosť
	Technické špecifikácie :

	Výstupný výkon :
	RMS 5W

	Pomer S/N:
	≥70dBA

	Skreslenie :
	≤1%

	Frekvenčná odozva:
	120Hz～18KHz 

	Reproduktor:
	Φ3 inch / 4Ω 

	Zdroj:
	AC adaptér  9V/1.3A

	Kompatibilné s :
	UPnP multimedia server

	Pracovná teplota:
	0℃～50℃

	Rozmery produktu
	210mm（W）*100mm（H）*105mm（D）


Obsah balenia:
1x Internetové rádio IR700

1x AC adaptér

1x Diaľkové ovládanie

1x 3,5 mm Aux kábel

1x Návod na použitie

Týmto fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prehlasuje, že typ rádiového zariadenia CARNEO IR700. je v súlade zo smernicou 2014/53/EU, 2014/30/ EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke. www.carneo.sk 

