SOGO SS-10610 Multifunkční tlakový hrnec CZ, SK.
Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití CZ.
Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky SOGO. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. SOGO ani importér nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny: 

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky, v kterých je výrobek zabalen. Výrobky SOGO jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud není v bezvadné m stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům, pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě, používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosi. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz, musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení, jsou-li opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy    nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody, pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy netahejte za přívodní kabel, nenechávejte viset přes okraje dolů, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje, u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před teplotními extrémy. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hráli. Žádný přístroj SOGO nepoužívejte, pokud se koupete nebo sprchujete. Nikdy se nedotýkejte rotačních částí přístroje, je-li jimi přístroj vybaven a je-li zapojen na zdroj elektrické energie. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila, jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu, pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte, je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obracejte na odborný servis. Technická specifikace přístroje je uvedena v originálním návodu. 
Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky a tabulky v originálním návodu. 
[image: image1.emf] Nedotýkejte se přístroje v místech, kde je tato značka „horký povrch“ nebo vystupuje horká pára.
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1.  Vnější plášť přístroje



5.  Odměrka

2.  Poklice




6.  Přívodní kabel pro připojení do elektrické sítě
3.  Vnitřní nádoba s nepřilnavou úpravou

7.  Plastová lžíce
4.  Nádobka na vodní kondenzát


8.  Pařáková podložka
POUŽITÍ: Sledujte obrázky v originálním návodu: Přístroj vybalte, zbavte všech plastových obalům a nálepek, které neslouží k orientaci při ovládání přístroje. Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch, při provozu nezakrývejte. Vnitřní nádobu a poklici lze umýt běžným způsobem vodou se saponátem, poté opláchněte vodou a dokonale vysušte, tak jsou připraveny k použití. Do přístroje nikdy nevkládejte hořlavé předměty, které se mohou snadno vznítit. Vnitřní nádobu vždy vložte korektně do přístroje. Musí dosednout tak, aby okraj vnitřní nádoby korespondoval s okrajem vnějšího pláště. Vložte poklici. Přístroj pomocí kabelu připojte ke zdroji elektrického napájení. Ne obr. 1 a 2 je znázorněno otvírání hrnce. Obr. 3 ukazuje maximální naplnění. Myslete na to zejména u potravin, které zpracováním nabývají na objemu. Kdy při tomto nabytí musí dosahovat max. 4/5 celkového objemu. Obr.4 ukazuje optimální naplnění. Obr. 5 ukazuje minimální naplnění a minimální hladinu vody. Obr.6. dosednutí poklice, silikonového těsnění i vnitřní nádoby musí být vždy korektní, aby došlo k dokonalému uzavření hrnce. Ujistěte se, že na topné desce a vnější straně hrnce nejsou žádné nečistoty ani šmouhy. Jakmile naplníte hrnec potravinami, vložte jej zpět do přístroje (viz obrázek 6). Ujistěte se, že těsnění po obvodu hrnce dokonale sedí. Zavřete víko otáčením proti směru hodinových ručiček, dokud se se svíracím zvukem neotočí. (Viz obrázek 7, 8) poloha madla musí být v ose s kondenzační nádobkou. Obr. str.29 dole. Při otvírání po  vaření použijte chňapku nebo jiný předmět, který vás ochrání před horkou párou, otvírejte ho vždy pod zapnutým odsavačem par. Při volbě funkcí, mějte na pamětí, že nastavené funkce se do 10sec resetují, pokud nezapnete START/CANCEL. Před použitím tlakového vaření zkontrolujte funkčnost a čistotu parního ventilu, pojistného ventilu, plovoucího ventilu a pozici uzávěru hrnce, bez toho se hrnec nezapne.
JAK POUŽÍVAT TLAKOVÝ HREC: FUNKCE PANELU:

K dispozici je 15 přednastavených funkcí nabídky a 3 volby typu zdravého jídla. S pomocí těchto funkcí můžete vařit všechny druhy potravin bez přílišné námahy. Čas lze změnit podle požadavku funkce vaření.

DELAY. Tuto funkci lze použít k odložení programu vaření podle potřeby a požadavku. Můžete odložit dobu vaření od 30 minut do maximálně 24 hodin pomocí tlačítka časovače „START DELAY“. (čas se mění s intervalem 5 minut). Chcete-li použít funkci odloženého vaření podle pokynů musíte nejprve vybrat nabídku vaření z panelu obrazovky a poté tlačítko „DELAY“.

Ujistěte se, že knoflík VENT je v poloze SEAL Před použitím tlakového hrnce zkontrolujte pryžové těsnění, plovoucí ventil a odvzdušňovací ventilek je čistý a správně umístěný. Tato funkce je reprezentována nastaveným časem, po stisknutí tlačítka „START DELAY“. Objeví se a rozsvítí požadované číslice zpožděného času a hodiny začnou odpočítávat zpět. Příklad: Pokud si přejete naprogramovat tlakový hrnec tak, aby se automaticky zapnul za 3 hodiny, vyberte

jakákoli funkce nabídky, například funkce „RICE“ následovaná tlačítkem „START DELAY“ a poté stiskněte „+“ 3krát a na obrazovce se zobrazí 3:00 hod. Jakmile je vybráno tlačítko nabídky a požadovaná doba zpoždění, tlačítko nabídky a časovač zpoždění

se rozsvítí a jednotka začne počítat zpět. Po dosažení 00 jednotka začne vařit. Potraviny podléhající zkáze, jako je maso, drůbež, ryby, sýry a mléčné výrobky, by neměly být ponechány při pokojové teplotě po dobu delší než 2 hodiny a ne déle než 1 hodinu, pokud je teplota 32ºC nebo výšší.

TLAČÍTKO ČAS A TEPLOTA. Pomocí tohoto tlačítka můžeme změnit výchozí nastavení času a teploty funkcí menu. Chcete-li použít tuto funkci po výběru funkce Menu, přepněte tlačítko Čas a Teplota a poté okamžitě pomocí tlačítek „+“ a „-“ můžeme změnit nastavení času a teploty. Nastavení času lze změnit ve všech funkcích nabídky a také v CHEF funkční režim 

TLAČÍTKO"-" / "+ ". Tato tlačítka vám pomohou změnit dobu vaření podle potřeby a požadavků bez použití “VÝCHOZÍ DOBA VAŘENÍ”. Tato tlačítka vám pomohou vařit pomocí personalizovaných menu a vaření jakýkoli druh jídla s individuální potřebou času. Chcete-li změnit čas pomocí těchto tlačítek, vyberte jakoukoli funkci nabídky a obrazovku. Pomocí těchto tlačítek můžete změnit čas všech funkcí nabídky. Chcete-li změnit čas, musíme to udělat ihned po výběru funkce nabídky jinak se za několik sekund funkce uzamknou a začnou vařit s výchozím továrně přednastaveným časem. Jakmile začne proces vaření a v případě potřeby změnit dobu vaření, musíme začít

znovu proces výběru funkce zrušením aktuální funkce a opětovným výběrem libovolné nabídky funkce následovaná nastavením času.

FUNKCE „WARM“ a „CANCEL“. Když je sporák v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko WARM/CANCEL, sporák přejde do režimu udržování teplý režim. Doba udržování teploty bude započítána. Když je jednotka v pracovním režimu s jakoukoli funkcí nabídky, stisknutím tohoto tlačítka se zruší mezitím proces vaření a jednotka přejde do pohotovostního režimu a zobrazuje se výchozí nastavení času, pro změnu času podle potřeby stiskněte tlačítko „-“ nebo „+“.pro nastavení doby vaření. Stiskněte znovu tlačítka „-“ a „+“ pro nastavení hodiny po stisknutí tlačítka

TIME TEMPERATURE pro přepnutí úpravy hodiny vaření. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko START pro potvrzení. Stisknutím tohoto tlačítka na déle než 3 sekundy můžeme uzamknout menu a spustit vaření a stisknutím stejného tlačítka můžeme odemknout funkci nabídky. Stiskněte tlačítko „-“ nebo „+“ a podržte je, dokud nezískáte požadovaný čas. Jakmile dosáhnete svého požadovaný čas zpoždění potvrďte stisknutím tlačítka START. Hodiny časovače začnou zpětně počítat a po dosažení 00 se začne automaticky vařit.
                           Dokončení vaření bude tlakový hrnec signalizovat pípáním a pokud ho neodtlakujete a neotevřete přepne se automaticky do funkce KEEP WARM. Časovač začne odpočítávat. Během automatického ochlazování tlakového hrnce můžete nechat samovolně uvolnit tlak, nebo po 7 minutách otočit parním ventilem do polohy otevření. Dělejte tak po krátkých dávkách pro rychlé uvolnění. NEDRŽETE ventil trvale otevřený. POZNÁMKA: při rychlém uvolnění, uvolníte extrémně horkou páru a kapaliny, která vám mohou způsobit popáleniny. K ochraně rukou a paží používejte chňapky nebo jiné předměty. Chraňte obličej před zásahem vystupující párou. Víko se uvolní až po úplném uvolnění vnitřního tlaku hrnce. Jakmile se pára uvolní, opatrně otočením víka ve směru hodinových ručiček jej odemkněte a vyjměte vnitřní hrnec. Použijte k tomu chňapky, protože tlakový hrnec a hrnec budou horké. NEVKLÁDEJTE VÍKO zpět.
Pro přenášení přístroje ho vždy uchopte za držadla, která jsou k němu pevně připevněná. 

VÝBĚR FUNKCE MENU: Zapojte přístroj displej bude svítit se kontrolkami menu vaření. Spotřebič přejde do pohotovostního režimu. Držte stisknuté tlačítko menu, dokud se požadovaná funkce nerozsvítí a neukáže výchozí dobu vaření, stiskněte tlačítko START pro potvrzení.
FUNKCE CHEF: TLAČÍTKO START. Pomocí tlačítka start můžeme začít vařit. Po výběru jakékoli funkce menu vaření a změnou času (podle potřeby a požadavku) je třeba stisknout toto tlačítko pro spuštění vaření.

FUNKCE VÝBĚRU PRODUKTU/ SELECTION FUNCTION: V tomto tlakovém hrnci byla přidána speciální funkce, která se nazývá funkce výběr. Tuto funkci lze použít k vaření více druhů jídel v rámci jedné funkce vaření. Pokud, například zvolíme funkci vaření POLÉVKA, pak získáme 3 různé možnosti přípravy typ polévky jako „MASOVÁ POLÉVKA“, „RYBÍ POLÉVKA“ a „ZELENINOVÁ POLÉVKA“. Když vybereme polévku funkce, „Výběr produktu“ funkční tlačítko a ikony svítí, znamená to, že si nyní můžeme vybrat připravit jakýkoli druh polévky, jak je uvedeno výše, mezi všemi 3 typy funkcí menu vaření. Funkce výběru produktu funguje pouze při vaření POLÉVKY, DUŠENÍ a NAPAŘOVÁNÍ/ STEW and STEAM. Tuto funkci lze použít pouze v režimu tlakového vaření. V režimu „CHEF“ je individuální funkce, kterou můžete použít přímo bez tlačítka MENU. Všechny kroky nastavení jsou stejné jako u ostatních funkcí. Pamatujte si, že v režimu CHEF lze změnit pouze nastavení času. Hodnota teploty zůstává nastavená.
RECEPTY uvedené v originálním návodu nejsou součástí tohoto návodu z důvodu nedostupnosti některých potravin v našem regionu.

Údržba a čištění. Přístroj vypněte a přívodní kabel vyjměte ze zásuvky. Vyčkejte jeho vychladnutí. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na přístroj stejný vliv.   Vnitřní nádobu, těsnění a poklici lze umýt běžným způsobem vodou se saponátem, poté opláchněte vodou a dokonale vysušte. Z poklice můžete sundat ze spodní části ochranný klobouček pro výstup páry regulačním (parním) ventilem a zkontrolovat průchodnost tohoto ventilu. Doporučujeme kontrolovat před každým vařením! Vnější plášť můžete otřít vlhkým hadříkem, je-li to nutné. Pro ukládání přístroje vyčkejte na jeho úplné vychladnutí.   
[image: image2.emf]Pokud přístroj přestanete používat, postarejte se o jeho ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod na použitie, bezpečnostné pokyny a podmienky použitia SK. 
Ďakujeme, že ste zakúpili výrobok značky Sogo. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a starostlivo ho uschovajte. Sogo ani importér nenesie žiadnu zodpovednosť pri používaní výrobku v rozpore s návodom.
Bezpečnostné pokyny:
Pri rozbaľovaní ihneď znehodnoťte plastové vrecka v ktorých je výrobok zabalený. Výrobky Sogo sú určené len pre nekomerčné použitie v domácnosti. Prístroj nikdy nepoužívajte pokiaľ nie je v bezchybné m stave a je poškodený. Prístroj používajte iba na účely pre ktoré je určený. Keď je prístroj určený na napájanie z elektrickej rozvodnej siete používajte iba napätia pre prevádzku uvedené na štítku prístroja. Pripájajte ho iba k uzemnenej zásuvke alebo predlžovaciemu káblu s uzemnením. Neodporúčame používať zásuvky s viacerými vstupmi. Prístroje zásadne nepoužívajte ak máte vlhké alebo mokré ruky alebo ste bosí. Všetky časti prístroja, ktoré zabezpečujú jeho prevádzka musí byť zostavené a používané v súlade s návodom, tak, aby počas prevádzky nedošlo k ich rozpojenie ak sú opatrené krytom, potom i nim. Prístroj ani jeho súčasti nikdy neklaďte na horúci alebo mokrý podklad, neponárajte do vody pokiaľ nie je v návode uvedené inak, pri odpájaní z rozvodnej siete nikdy neťahajte za prívodný kábel, nenechávajte visieť prívodný kábel cez okraje dole, aby nedošlo k pádu prístroja. Na to dbajte najmä pri prístrojoch, v alebo na ktorých, sa pripravujú horúce potraviny. Nikdy sa nedotýkajte častí prístroja pri ktorých je zrejmé, že sú počas prevádzky a po použití horúce alebo ich emisiami vznikajúcimi pri prevádzke prístroja. Prístroj chráňte pred teplotnými extrémami. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Žiadny prístroj Sogo nepožívajte ak sa kúpete alebo sprchujete. 

Nikdy sa nedotýkajte rotačných častí prístroja, ak je nimi prístroj vybavený a ak je zapojený na zdroj elektrickej energie.

Prístroj nesmú používať osoby (deti) ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné rozpoznávacie schopnosti sú nedostatočné, aby vedeli prístroj správne a bezpečne používať alebo osoby bez patričných skúseností a znalostí bez dozoru osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak je takáto osoba vopred nepoučila ako sa prístroj používa . Nikdy nemanipulujte alebo neotvárajte prístroj v priebehu prevádzky ak na to nie je určený. Prístroj nepoužívajte ak je poškodená zásuvka alebo prívodný kábel. Do prístroja nikdy neodborne nezasahujte! So všetkými opravami prístroja sa vždy obracajte na odborný servis. Technická špecifikácia prístroja je uvedená v originálnom návode.
 [image: image3.emf]Nedotýkajte sa prístroja v miestach, kde je táto značka značka "horúci povrch" alebo vystupuje horúca para.
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1. Vonkajší plášť prístroja 




5. Odmerka

2. Pokrievka 





6. Prívodný kábel pre pripojenie do elektrickej siete

3. Vnútorná nádoba s nepriľnavou úpravou 


7. Plastová lyžica

4. Nádobka na vodnej kondenzát



8. Parná podložka
 POUŽITIE: Sledujte obrázky v originálnom návode: Prístroj vybaľte, zbavte všetkých plastových obalov a nálepiek, ktoré neslúžia na orientáciu pri ovládaní prístroja. Prístroj postavte na rovný a stabilný povrch, pri prevádzke nezakrývajte. Vnútornú nádobu a pokrievku je možné umyť bežným spôsobom vodou so saponátom, potom opláchnite vodou a dokonale vysušte, tak sú pripravené na použitie. Nikdy nevkladajte do prístroja horľavé predmety, ktoré sa môžu ľahko vznietiť. Vnútornú nádobu vždy vložte korektne do prístroja. Musí dosadnúť tak, aby okraj vnútornej nádoby korešpondoval s okrajom vonkajšieho plášťa. Vložte pokrievku. Prístroj pomocou kábla pripojte k zdroju elektrického napájania. Nie obr. 1 a 2 je znázornené otváranie hrnca. Obr. 3 ukazuje maximálne naplnenie. Myslite na to najmä pri potravinách, ktoré spracovaním nadobúdajú na objeme. Kedy pri tomto nadobudnutí musí dosahovať max. 4/5 celkového objemu. Obr.4 ukazuje optimálne naplnenie. Obr. 5 ukazuje minimálne naplnenie a minimálnu hladinu vody. Obr.6. dosadnutie pokrievky, silikónového tesnenia i vnútornej nádoby musia byť vždy korektné, aby došlo k dokonalému uzavretiu hrnca. Uistite sa, že na vykurovacej doske a vonkajšej strane hrnca nie sú žiadne nečistoty ani šmuhy. Akonáhle naplníte hrniec potravinami, vložte ho späť do prístroja (viď obrázok 6). Uistite sa, že tesnenie po obvode hrnca dokonale sedí. Zatvorte veko otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, kým sa so zvieracím zvukom neotočí. (Pozri obrázok 7, 8) poloha madla musí byť v osi s kondenzačnou nádobkou. Obr. str.29 dole. Pri otváraní po varení použite chňapku alebo iný predmet, ktorý vás ochráni pred horúcou parou, otvárajte ho vždy pod zapnutým odsávačom pár. Pri voľbe funkcií, majte na pamäti, že nastavené funkcie sa do 10sec resetujú, pokiaľ nezapnete START/CANCEL. Pred použitím tlakového varenia skontrolujte funkčnosť a čistotu parného ventilu, poistného ventilu, plávajúceho ventilu a pozíciu uzáveru hrnca, bez toho sa hrniec nezapne.

AKO POUŽÍVAŤ TLAKOVÝ HREC: FUNKCIA PANELA:

K dispozícii je 15 prednastavených funkcií ponuky a 3 voľby typu zdravého jedla. S pomocou týchto funkcií môžete variť všetky druhy potravín bez prílišnej námahy. Čas je možné zmeniť podľa požiadavky funkcie varenia.

DELAY. Túto funkciu je možné použiť na odloženie programu varenia podľa potreby a požiadavky. Môžete odložiť dobu varenia od 30 minút do maximálne 24 hodín pomocou tlačidla časovača „START DELAY“. (čas sa mení s intervalom 5 minút). Ak chcete použiť funkciu odloženého varenia podľa pokynov musíte najskôr vybrať ponuku varenia z panela obrazovky a potom tlačidlo „DELAY“.

Uistite sa, že gombík VENT je v polohe SEAL Pred použitím tlakového hrnca skontrolujte gumové tesnenie, plávajúci ventil a odvzdušňovací ventil je čistý a správne umiestnený. Táto funkcia je reprezentovaná nastaveným časom, po stlačení tlačidla „START DELAY“. Objaví sa a rozsvieti požadované číslice oneskoreného času a hodiny začnú odpočítavať späť. Príklad: Ak si prajete naprogramovať tlakový hrniec tak, aby sa automaticky zapol za 3 hodiny, vyberte

akákoľvek funkcia ponuky, napríklad funkcia „RICE“ nasledovaná tlačidlom „START DELAY“ a potom stlačte „+“ 3krát a na obrazovke sa zobrazí 3:00 hod. Akonáhle je vybrané tlačidlo ponuky a požadovaná doba oneskorenia, tlačidlo ponuky a časovač oneskorenia

sa rozsvieti a jednotka začne počítať späť. Po dosiahnutí 00 jednotka začne variť. Potraviny podliehajúce skaze, ako je mäso, hydina, ryby, syry a mliečne výrobky, by nemali byť ponechané pri izbovej teplote po dobu dlhšiu ako 2 hodiny a nie dlhšie ako 1 hodinu, ak je teplota 32ºC alebo vyššia.

TLAČIDLO ČAS A TEPLOTA. Pomocou tohto tlačidla môžeme zmeniť východiskové nastavenie času a teploty funkcií menu. Ak chcete použiť túto funkciu po výbere funkcie Menu, prepnite tlačidlo Čas a Teplota a potom okamžite pomocou tlačidiel „+“ a „-“ môžeme zmeniť nastavenie času a teploty. Nastavenie času je možné zmeniť vo všetkých funkciách ponuky a tiež v CHEF funkčný režim.

TLAČIDLO"-" / "+ ". Tieto tlačidlá vám pomôžu zmeniť dobu varenia podľa potreby a požiadaviek bez použitia “VÝCHODZIA DOBA VARENIA”. Tieto tlačidlá vám pomôžu variť pomocou personalizovaných menu a varenia akýkoľvek druh jedla s individuálnou potrebou času. Ak chcete zmeniť čas pomocou týchto tlačidiel, vyberte akúkoľvek funkciu ponuky a obrazovku. Pomocou týchto tlačidiel môžete zmeniť čas všetkých funkcií ponuky. Ak chcete zmeniť čas, musíme to urobiť ihneď po výbere funkcie ponuky inak sa za niekoľko sekúnd funkcie uzamknú a začnú variť s východiskovým továrni prednastaveným časom. Hneď ako začne proces varenia av prípade potreby zmeniť dobu varenia, musíme začať

znovu proces výberu funkcie zrušením aktuálnej funkcie a opätovným výberom ľubovoľnej ponuky funkcie nasledovaná nastavením času.

FUNKCIE „WARM“ a „CANCEL“. Keď je sporák v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo WARM/CANCEL, sporák prejde do režimu udržiavania teplý režim. Doba udržiavania teploty bude započítaná. Keď je jednotka v pracovnom režime s akoukoľvek funkciou ponuky, stlačením tohto tlačidla sa zruší medzitým proces varenia a jednotka prejde do pohotovostného režimu a zobrazuje sa východiskové nastavenie času, pre zmenu času podľa potreby stlačte tlačidlo „-“ alebo „+“. varenie. Stlačte znovu tlačidlá „-“ a „+“ pre nastavenie hodiny po stlačení tlačidla

TIME TEMPERATURE na prepnutie úpravy hodiny varenia. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo START pre potvrdenie. Stlačením tohto tlačidla na dlhšie ako 3 sekundy môžeme uzamknúť menu a spustiť varenie a stlačením rovnakého tlačidla môžeme odomknúť funkciu ponuky. Stlačte tlačidlo „-“ alebo „+“ a podržte ho, kým nezískate požadovaný čas. Akonáhle dosiahnete svoj požadovaný čas oneskorenia potvrďte stlačením tlačidla ŠTART. Hodiny časovača začnú spätne počítať a po dosiahnutí 00 sa začne automaticky variť.

                            Dokončenie varenia bude tlakový hrniec signalizovať pípaním a pokiaľ ho neodtlakujete a neotvoríte prepne sa automaticky do funkcie KEEP WARM. Časovač začne odpočítavať. Počas automatického ochladzovania tlakového hrnca môžete nechať samovoľne uvoľniť tlak, alebo po 7 minútach otočiť parným ventilom do polohy otvorenia. Robte tak po krátkych dávkach pre rýchle uvoľnenie. NEDRŽETE ventil trvalo otvorený. POZNÁMKA: pri rýchlom uvoľnení, uvoľníte extrémne horúcu paru a kvapaliny, ktoré vám môžu spôsobiť popáleniny. Na ochranu rúk a paží používajte chňapky alebo iné predmety. Chráňte tvár pred zásahom vystupujúcou parou. Veko sa uvoľní až po úplnom uvoľnení vnútorného tlaku hrnca. Akonáhle sa para uvoľní, opatrne otočením veka v smere hodinových ručičiek ho odomknite a vyberte vnútorný hrniec. Použite na to chňapky, pretože tlakový hrniec a hrniec budú horúce. NEVKLADAJTE VEKO späť.
Na prenášanie prístroja ho vždy uchopte za držadlá, ktoré sú k nemu pevne pripevnené.

VÝBER FUNKCIE MENU: Zapojte prístroj displej bude svietiť so kontrolkami menu varenia. Spotrebič prejde do pohotovostného režimu. Držte stlačené tlačidlo menu, kým sa požadovaná funkcia nerozsvieti a neukáže východiskový čas varenia, stlačte tlačidlo ŠTART pre potvrdenie.

FUNKCIA CHEF: TLAČIDLO ŠTART. Pomocou tlačidla štart môžeme začať variť. Po výbere akejkoľvek funkcie menu varenia a zmenou času (podľa potreby a požiadavky) je potrebné stlačiť toto tlačidlo na spustenie varenia.

FUNKCIA VÝBERU PRODUKTU/ SELECTION FUNCTION: V tomto tlakovom hrnci bola pridaná špeciálna funkcia, ktorá sa nazýva funkcia výber. Túto funkciu je možné použiť na varenie viacerých druhov jedál v rámci jednej funkcie varenia. Pokiaľ, napríklad zvolíme funkciu varenia POLIEVKA, potom získame 3 rôzne možnosti prípravy typ polievky ako „MASOVÁ POLIEVKA“, „RYBIA POLIEVKA“ a „ZELENINOVÁ POLIEVKA“. Keď vyberieme polievku funkcie, „Výber produktu“ funkčné tlačidlo a ikony svietia, znamená to, že si teraz môžeme vybrať pripraviť akýkoľvek druh polievky, ako je uvedené vyššie, medzi všetkými 3 typmi funkcií menu varenia. Funkcia výberu produktu funguje iba pri varení POLIEVKY, DUŠENIA a NAPAROVANIA/ STEW and STEAM. Túto funkciu je možné použiť iba v režime tlakového varenia. V režime „CHEF“ je individuálna funkcia, ktorú môžete použiť priamo bez tlačidla MENU. Všetky kroky nastavenia sú rovnaké ako pri ostatných funkciách. Pamätajte si, že v režime CHEF je možné zmeniť iba nastavenie času. Hodnota teploty zostáva nastavená.

RECEPTY uvedené v originálnom návode nie sú súčasťou tohto návodu z dôvodu nedostupnosti niektorých potravín v našom regióne.
Možnú dobu nastavenie časov a konzistenciu potravín nájdete v tabuľke v originálnom návode priradené k jednotlivým programom.

Dokončenie varenie bude tlakový hrniec signalizovať pípaním a ak ho odstaví a neotvoríte prepne sa do funkcie KEEP WARM. Časovač začne odpočítavať. Počas automatického ochladzovania tlakového hrnca môžete nechať samovoľne uvoľniť tlak, alebo po 7 minútach otočiť parným ventilom do polohy otvorenia. Robte tak po krátkych dávkach pre rýchle uvoľnenie. Nedržte ventil trvale otvorený. POZNÁMKA: pri rýchlom uvoľnení, uvoľníte extrémne horúcu paru a kvapaliny, ktorá vám môžu spôsobiť popáleniny. Na ochranu rúk a ramien používajte chňapky alebo iné predmety. Chráňte tvár pred zásahom vystupujúce parou. Veko sa uvoľní až po úplnom uvoľnení vnútorného tlaku hrnca. Akonáhle sa para uvoľní, opatrne otočením veka v smere hodinových ručičiek ho odomknite a vyberte vnútorné hrniec. Použite na to chňapky, pretože tlakový hrniec a hrniec budú horúce. NEVKLADAJTE VEKO späť.

Pre prenášanie prístroja ho vždy uchopte za držadle, ktoré sú k nemu pevne prirobená.

Údržba a čistenie. Prístroj vypnite a prívodný kábel vytiahnite zo zásuvky. Vyčkajte jeho vychladnutie. Nikdy nepoužívajte na čistenie prístroja chemické rozpúšťadlá, ktorá by mohla prístroj nevratne poškodiť alebo abrazívne a drsné prostriedky, ktoré by mali na prístroj rovnaký vplyv. Vnútorné nádobu, tesnenia a pokrievku možno umyť bežným spôsobom vodou so saponátom, potom opláchnite vodou a dokonale vysušte. Z pokrievka môžete zložiť zo spodnej časti ochranný klobúčik pre výstup pary regulačným (parným) ventilom a skontrolovať priechodnosť tohto ventilu. Odporúčame kontrolovať pred každým varením! Vonkajší plášť môžete utrieť vlhkou handričkou, ak je to nutné. Pre ukladanie prístroja vyčkajte na jeho úplné vychladnutie

Ak prístroj prestanete používať postarajte sa o jeho ekologickú likvidáciu. Zaistíte tak recykláciu a zdravé životné prostredie.[image: image4.emf]
