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BXMM1000E
BXMMA1000E
Vážený zákazníku,
Jsme rádi zakoupení přístroje značky Black + Decker.
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TIPY A UPOZORNĚNÍ PRO BEZPEČNOST
Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte pokyny uvedené v této brožuře a uschovejte ji pro budoucí potřebu. Nesplnění pokynů mohou být příčinou nehod.
· Před prvním použitím spotřebiče, doporučujeme všechny části vyčistit, které přicházejí do styku s potravinami, jak je uvedeno v části čištění.
· spotřebič nesmí používat děti. Zachovejte spotřebič a součásti pro připojení do elektrické sítě mimo dosah dětí. Tento spotřebič není vhodný pro lidé se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopnosti. Tento spotřebič není hračka. 
· Při nalévání tekutin buďte opatrní
·  čepele spotřebiče jsou ostré a můžou způsobit zranění.

Zvláštní pozornost během manipulace montáž a demontáž a vyprázdnění nádoby pro čištění.
· Vypněte a odpojte spotřebič ze sítě, když před použitím čištění, montáž nebo změna příslušenství
· Pokud dojde k poškození výrobku, sami ho neopravujte, vyhledejte autorizovaný servis.
· Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, neprofesionální nebo průmyslové.
· Před připojením spotřebiče k síti zkontrolujte, že napětí je uvedeno jako na typovém štítku
· Připojte spotřebič do zásuvky
· Spotřebič musí být umístěn a používán na stabilní ploše.
· Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.
· Netahejte za elektrický kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel pro zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
· Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
· Před použitím se ujistěte, že jsou nože pevně na svém místě připevněno k zařízení.
· Po zastavení spotřebiče buďte opatrní, jelikož nože se budou nadále efektivně otáčet díky mechanické setrvačnosti.
Bezpečnostní opatření pro použití:
· Nepoužívejte spotřebič, pokud příslušenství není správně připojeno.
· Nikdy nespouštějte spotřebič prázdný (bez vložené potraviny).
· Nepoužívejte spotřebič, pokud je jeho zařízení vypnuté nefunguje zapnutí / vypnutí.
· Dodržujte indikaci hladiny 600 ml. (Obr.3)
· Uchovávejte tento přístroj mimo dosah děti a / nebo lidí s fyzickými, duševními problémy nebo nedostatek zkušeností a znalostí.
· Nepoužívejte horké tekutiny / potraviny.
· Zkontrolujte, zda je víko dokonale zavřené před uvedením spotřebiče do provozu.
· Nikdy nenechávejte spotřebič připojen k elektrické síti a bez kontroly. 
· V přiložené tabulce jsou navrženy některé recepty a orientační znaky, ve kterém je uvedeno množství jídla a doba mixování.
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POPIS
A Tlačítko (ON / OFF / Reverse)
B Tělo
C tlačítko uzavření
D Prostor pro instalaci hlavy
E stlačovač
F Násypka
G plnící trubice
H rotační šroub
I Čepele
J Řezací kotouče (3 velikosti)
K Upínací kroužek
L Náustek na párky
M Příslušenství pro Kebbeh
N Příslušenství pro rajčatovou omáčku (*)
(*) K dispozici pouze u modelu BXMMA1000E. Pokud není model vašeho spotřebiče vybaven
výše uvedené příslušenství lze zakoupit samostatně na autorizovaných místech technické pomoci.

Způsob použití
Před použitím:
· Před prvním použitím spotřebiče doporučujeme čištění všech částí, které přicházejí do styku s potravinami
· Ujistěte se, že jste z produktu odstranili veškerý obalový materiál

Použití:
· Kabel před připojením kompletně odviňte
· Připravte spotřebič s nezbytným příslušenstvím, podle typu jídla.
· Nakrájejte všechny potraviny na malé kousky (doporučujeme, vykostěné, přibližná velikost:
20 x 20 x 60 mm
· Připojte zařízení k napájení
· Nastavte spotřebič výběrem tlačítka do pozice 1 
· Vložte jídlo do násypky a použijte stlačovač, pokud je to potřeba

Po dokončení používání zařízení:
Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka off. Vyberte pozici „0“.
Odpojte zařízení od sítě.
Vyčistěte spotřebič.

příslušenství:
1) Řezací kotouče (J):
· Tyto disky umožňují mletí masa na hrubé nebo jemné v závislosti na velikosti otvorů na disku
· stiskněte zavírací tlačítko (C), a vložte ho do vstupní díry. Vložte jej opatrně ve směru šipky vyznačené nahoře, viz (Obr.1) Poté posuňte hlavu proti směru hodinových ručiček tak, aby pevně seděl. (Obr. 2).
· Vložte šroub přes výstupní ústí hlavy. (Obr.3).
·  Nasaďte čepel na šroub tak, aby řezná hrana směřovala ven. (Obrázek 4). Pokud není správně připevněna, maso nebude mlet.
· Vložte jeden ze tří disků na šroub a spojte výčnělky disku s vnějšími zuby výstupního ústí
míchací hlavy. (Obr. 5)
· zajišťovací korunku pevně přišroubujte k ústům směšovací hlavy, otáčející se ve směru hodinových ručiček k zajištění šroubu, čepele a kotouče. (Obr. 6).
· Umístěte podnos na míchací hlavu.
2) Náustek pro plnění uzenin (L):
· Stiskněte zavírací tlačítko (C), opřete hlavu a vložte ho do o díry. Vložte jej opatrně
ve směru šipky vyznačené nahoře, viz (Obr.1) Poté posuňte hlavu proti směru hodinových ručiček tak, aby pevně seděl. (Obr. 2).
· Vložte šroub přes výstupní ústí hlavy. (Obr.3).
· Nasaďte čepel na šroub tak, aby řezná hrana směřovala ven. (Obrázek 4).
· Vložte disk s velkými otvory na šroubu, spojkou výstupky disku s vnějšími zuby v ústech
míchací hlavy. (Obr. 5):
· Vložte náustek, abyste vyplnili klobásy. (Obr. 7).
· pevně přitáhl zajišťovací korunku na ústa směšovací hlavy, otáčející se ve směru hodinových ručiček k zajištění šroubu, čepele a kotouče. (Obr. 6).
· Umístěte podnos na míchací hlavu.
3) Příslušenství pro Kebbeh (M):
Stejný postup viz výše
Přístroj začne zpracovávat směs; držte spotřebič v této poloze, dokud nezískáte požadovaný výsledek, aniž by byl překročen maximální doporučený čas.

4) Toto příslušenství vám umožní oddělit rajčata od semen k získání šťávy.
Stejný postup viz výše

Reverzní funkce:
Pokud dojde k zablokování, vypněte spotřebič otočením tlačítka do polohy „R“. šroub se otáčí v opačném směru a hlava bude prázdná. Pokud to nefunguje, vypněte jednotku a vyčistěte ji.
Pokud se motor pohybuje pomalu nebo se zastaví, může to záviset na tom jaká je je zpracovávaná potravina a může zablokovat. V takovém případě použijte přepínač a musíte obrátit směr otáčení. 
spínač start / stop na 0 a stiskněte tlačítko reverse. 
Tepelná ochrana:
Zařízení má tepelné bezpečnostní zařízení, což ho chrání před přehřátím.
Pokud se spotřebič sám odpojí a znovu se nepřipojí, odpojte jej ze zásuvky a vyčkejte asi 15 minut a
znovu připojte. Pokud to stále nefunguje, kontaktujte autorizované středisko.

čištění
· Odpojte zástrčku ze sítě a vyčkejte, až před čištěním přístroj vychladne.
· Zařízení poté očistěte navlhčeným hadříkem vysušte.
· Nepoužívejte rozpouštědla ani přípravky s pH, bělící produkty.
· Pozor! čepele zařízení jsou zvláště ostré; během čištění zacházejte opatrně.
Doporučujeme pravidelně čistit spotřebič 
· Před opětovnou instalací dobře osušte všechny kusy.
Anomálie a opravy
· V případě poruchy kontaktujte servisní středisko

Tento symbol označuje, že pokud je výrobek na konci své životnosti musí být provedena likvidace. Tento spotřebič vyhovuje směrnici 2014/35 / EU ze dne
Směrnice 2014/30 / EU o nízkém napětí, kompatibilita
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