Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata nenese žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny: 
Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen.Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Filtrační konvice nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je-li poškozená. Filtrační konvice používejte pouze k účelům pro něž je určen. Filtrační konvice  zásadně nepoužívejte máte-li vlhké nebo mokré ruce. Veškeré Filtrační konvice  a její části, které zabezpečují jejich provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-li opatřeny krytem. Filtrační konvice nikdy    nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neponořujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak Filtrační konvice chraňte před teplotními extrémy. Filtrační konvice nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznávací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli konvice správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je takováto osoba předem nepoučila jak se filtrační konvice  používá.
JH01 a JH03 Filtrační konvice.

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

Popis:

1. Víko filtrační konvice.



4.  Tělo konvice
2. Klapka pro nalévání vody



5.  Držák filtru
3. Ukazatel




7.  Filtr
Celkový objem filtrační konvice JH01 je 2,5 litru 1 filtr je v balení konvice. Celkový objem filtrační konvice JH03 je 3,5 litru.  1 filtr je v balení konvice. Náhradní balení mají označení RE 123 x2  (2kusy) a RE 123x4 (4kusy).  
Filtrační konvice slouží pouze k domácímu použití.  Vyjměte filtr (7) ze sáčku a filtr vložte na několik minut do  misky s vodou a několikrát s ním pohybujte obr.2. Ve vodě se můžou objevit malé částečky uhlíkových částic. To je důvod proč je nutné nejdříve filtr takto vymýt a není to závadou. Odstraňte víko (1) filtrační konvice . Filtr (7) vložte do držáku tak, aby do něho zapadl  obr.3.  Ujistěte se, že vše je správně na svém místě. Naplňte konvici vodou po maximum. První dvě takto naplněné konvice vody nepoužívejte a vylejte je.  Pro nastavení doby použitelnosti filtru víko sejměte a ze spodu nastavte počet osob proti „0, 10 nebo 20“ Na víku konvice z hora se vám objeví doba použitelnosti filtru Životnost filtru při každodenním používání a využívání plné kapacity konvice je 30-45 dní. Pokud nebudete filtrační konvici používat déle než 48 hodin hrozí riziko znehodnocení filtru a budete ho muset vyměnit. Dojde-li k takovéto časové prodlevě filtr vyjměte  zahrkejte s ním, propláchněte vodou a vložte zpět.
Údržba a čištění. Nikdy nepoužívejte k čištění filtrační konvice chemická rozpouštědla, která by mohla konvici  nevratně poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měli na konvici stejný vliv. Tělo konvice víko i držák filtru můžete omýt horkou vodou se saponátem poté opláchnout a následně vysušit. Dbejte, abyste filtrační konvici opět správně sestavili.
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