VERITAS JSA18 JEANS

Nový model šicího stroje VERITAS, který vychází z legendárního typu VERITAS JSA18 Jeans a dále rozšiřuje jeho možnosti a univerzálnost.

Nový stroj VERITAS JSA18 Jeans tak nabízí:

· vysoce kvalitní, robustní celokovovou konstrukci ze speciální slitiny lehkých kovů, která je zárukou dlouhé životnosti stroje a jeho tichého chodu bez vibrací

· velký, dobře osvětlený prostor pod přítlačnou patkou, kam lze naskládat mnoho vrstev i silných materiálů, které stroj díky silnému motoru také prošije

· stejně jako s velmi silnými materiály si JSA18 Jeans poradí i s problematickými velmi slabými nebo pružnými materiály

· celkem 18 šicích programů s vyváženým výběrem nejpoužívanějších pružných (overlockových) a dekorativních stehů, včetně velmi oblíbeného tzv. oboustranně uzavřeného pružného overlockového stehu, nechybí ani trojitý přímý steh vhodný pro pevné sešívání i pružných materiálů a pro prošívání
· látací steh nepostradatelný pro opravu roztržených míst

· fagotový steh používaný pro všívání tkalounu nebo gumy

· pružný slepý steh  -  nepostradatelný pro úpravy oděvů, zejména např. délky kalhot a v tomto provedení snadno použitelný i pro pružné materiály

· přesné, spolehlivé čtyřkrokové šití knoflíkové dírky

Nový šicí stroj VERITAS JSA18 Jeans plně využívá osvědčená, bezproblémová, vyspělá technická řešení, která kladou minimální nároky na seřizování či jiný servis stroje:

· vertikálně uložený kyvný chapač výhradně v celokovovém, precizním provedení, u kterého jak konstrukce, zpracování materiálu i samotný vysoce kvalitní materiál zaručují bezchybný, spolehlivý chod po mnoho let

· vertikální kyvný chapač, zaručující naprosto přesné šití stehů v profesionální kvalitě

· snadné, jednoznačné zapínání zpětného chodu stroje důležité např. při ukončování švu

· elektronický nožní pedál zaručující velmi jemné ovládání stroje ve všech jeho režimech

· snadná výměna přítlačných patek – k nasazení stačí pouhé doklapnutí výstupku patky do drážky jejího držáku

· snadné a jednoznačné ovládání stroje se všemi symboly v pohodlné velikosti a dobrém provedení v kontrastních barvách snižující tak namáhání očí. K tomu přispívá i kvalitní, neoslňující osvětlení plochy pod přítlačnou patkou

Stroj je vybavený také krytem volného ramene s úložnou schránkou, s níž tvoří neobvykle velkou plochu usnadňující šití rozměrnějších materiálů. Po jejím sejmutí lze na stroji snadno šít i duté tvary.

Stroj se dodává v kvalitní fotografické krabici, která je vhodná i jako dárkové balení a s bohatým příslušenstvím, ke kterému patří např. patka pro šití knoflíkových dírek, zipová patka i sada jehel pro šití džínsoviny.

Stroj pro snadnou obsluhu doporučovaný začátečníkům, pro velmi kvalitní, profesionální šití stehů, sílu, spolehlivost a dlouhou životnost oblíbený mezi těmi nejzkušenějšími.

Stalo se dobrou tradicí dodávat šicí stroj VERITAS zákazníkům s tříletou plnou zárukou jako výrazem důvěry v jeho kvalitu a precizní provedení šicích strojů nesoucí tuto proslulou značku.
Parametry:

· 18 šicích programů

· Rychlonavíjení cívky

· Možnost šití dvojjehlou

· 4-krokové poloautomatické šití knoflíkové dírky

· Regulace délky knoflíkové dírky

· Přišívaní knoflíků, zipů

· Rychloupínací patky – jednoduchá výměna bez šroubování

· Patka na knoflíkovou dírku

· Patka na zip

· Šití volným ramenem – v nepřístupných místech

· Elektrický spouštěč

· Elektronicky řízená stálá síla vpichu jehly - usnadňuje pomalé šití

· Neoslňující LED osvětlení

Příslušenství:

· náhradní cívky

· šroubováček

· kryt podavače

· patka pro šití knoflíkových dírek

· zipová patka

· sada jehel pro šití džínsoviny
