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Návod k použití
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RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE DEŠTI ANI VLHKOSTI¨


VAROVÁNÍ: SPOTŘEBIČ NEOTVÍREJTE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ UŽIVATELSKÉ OVLÁDACÍ PRVKY ANI NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VEŠKERÉ SERVISNÍ ÚKONY KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.
Pokud jsou na spotřebiči vytištěny níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají danému symbolu.
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 Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotevírejte pouzdro.

[image: ]
Symbol spotřebiče třídy I. To znamená, že kostra spotřebiče musí být připojena k elektrickému uzemnění zemnícím vodičem.
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Pozor: Tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny k obsluze a údržbě v této uživatelské příručce.

















BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Nasledujú dôležité poznámky k inštalácii, používaniu a údržbe; tento návod na obsluhu si uschovajte na budúce použitie; zariadenie používajte len podľa pokynov uvedených v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo neprimeraným použitím.
Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; v prípade pochybností sa ho nepokúšajte používať a kontaktujte autorizované servisné stredisko; obalové materiály (napr. plastové vrecká, polystyrén, klince, sponky atď.) nenechávajte v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo; vždy pamätajte, že ich treba likvidovať oddelene.
Uistite sa, že údaje o výkone uvedené na technickom štítku sú kompatibilné s údajmi vašej elektrickej siete; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s prihliadnutím na maximálny výkon spotrebiča uvedený na štítku; nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na zdraví, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.
Ak je potrebné použiť adaptéry, rozdvojky alebo predlžovacie káble, používajte iba tie, ktoré zodpovedajú aktuálnym bezpečnostným normám. V žiadnom prípade neprekračujte limity výkonu uvedené na elektrickom adaptéri a/alebo predlžovačke.
Nenechávajte spotrebič zapojený; ak sa nepoužíva, je lepšie ho odpojiť zo zásuvky. Ak zariadenie opúšťate bez dozoru, vždy ho najprv odpojte od napájania. Čistenie vykonávajte len po odpojení zo zásuvky.
Ak je zariadenie nefunkčné a nechcete ho opravovať, je potrebné ho vyradiť z prevádzky prerezaním napájacieho kábla.
· Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s ostrými predmetmi alebo horúcimi povrchmi; neťahajte za kábel pri odpájaní.
· Nepoužívajte zariadenie, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená, alebo v prípade skratu; opravu zverte iba autorizovanému servisnému stredisku.
· Nepracujte so zariadením a nedotýkajte sa ho mokrými rukami alebo bosými nohami.
· Nevystavujte zariadenie nepriaznivým poveternostným podmienkam ako dážď, vlhkosť, mráz a pod. Skladujte vždy na suchom mieste.
· Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len pod dohľadom alebo po zaškolení, ak rozumejú rizikám používania. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
· Spotrebič a jeho napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
Ak je napájací kábel poškodený, alebo v prípade poruchy zariadenia, nemanipulujte s ním. Opravu musí vykonať výrobca alebo ním autorizované servisné stredisko, aby sa predišlo riziku. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť a zrušiť platnosť záruky.

UPOZORNENIE:
Tento spotrebič má funkciu ohrevu. Povrchy mimo funkčných zón sa môžu zahriať na vysoké teploty. Keďže vnímanie tepla je individuálne, zariadenie používajte s maximálnou OPATRNOSŤOU. Držte ho len za časti určené na manipuláciu.
· Spotrebič je určený na domáce použitie a podobné aplikácie, ako sú: kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách; ubytovanie hostí v hoteloch, moteloch a iných zariadeniach; na farmách a v penziónoch.
· Zariadenie nie je určené na ovládanie externým časovačom alebo diaľkovým ovládaním.
· Pred každým použitím napájací kábel úplne rozviňte.
· Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
· Nevystavujte spotrebič silným nárazom, mohlo by dôjsť k jeho vážnemu poškodeniu.
· Nepoužívajte zariadenie v blízkosti alebo pod horľavými materiálmi (napr. záclonami), ani pri zdrojoch tepla, chladu alebo pary.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
· Zadná strana spotrebiča musí byť umiestnená pri stene.
· Používajte len nádoby vhodné na vysoké teploty.
· Na otvorené dvierka nič neukladajte – mohli by sa poškodiť alebo spôsobiť prevrátenie spotrebiča.
· Na vybratie grilu alebo plechu vždy použite rukoväť.
· Na horúce sklo nelievajte vodu ani ho neumývajte, mohlo by prasknúť.
· Spotrebič nepoužívajte, ak sú poškodené dvierka alebo ich tesnenie.
· S horúcim jedlom zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli popáleniu.
· Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Po každom použití ho odpojte.
· Zariadenie neponárajte do vody ani iných kvapalín a zabráňte kontaktu s tekutinami.
· Na bežné pečenie nikdy nepoužívajte plastové nádoby.
· Spotrebič neslúži ako vykurovacie teleso.
· Do ventilačných otvorov nič nevkladajte.
· Pred čistením ho vždy odpojte zo zásuvky a nechajte úplne vychladnúť.
· Odstráňte všetky obalové materiály z vnútra spotrebiča.
· Spotrebič umiestnite len na stabilný a pevný povrch.
· Počas prevádzky zabezpečte dostatočný priestor okolo spotrebiča.
· Nepoužívajte ho ako podstavec pre iné predmety alebo na skladovanie jedla či kuchynského riadu.

POPIS
1. Ventilačné otvory
2. Časovač
3. Kryt
4. Pracovné svetlo
5. Ovládač teploty
6. Ohrievacie telesá (horné a dolné)
7. Rukoväť

PREVÁDZKA
Najskôr dôkladne umyte všetko príslušenstvo a vnútorný priestor. Nechajte vnútro vyvetrať s otvorenými dvierkami asi 30 minút, potom zapnite prázdnu rúru s otvorenými dvierkami na niekoľko minút. Pred prvým pečením zapnite rúru na 10 minút na maximálny výkon s oboma ohrievacími telesami zapnutými.

OVLÁDACIE PRVKY
Ovládač teploty (5) umožňuje nastaviť teplotu v rozsahu 100–230 °C.
Ovládač časovača (2) umožňuje nastaviť čas pečenia od 0 do 60 minút.
Vnútorné osvetlenie sa automaticky zapne, keď je rúra v prevádzke.

PREDHRIATIE
Pred vložením jedla vždy predhrejte rúru približne 10 minút, aby dosiahla požadovanú teplotu.
· Predhrievajte rúru bez jedla.
· Nastavte ovládač časovača (2) na 10 minút.
· Nastavte požadovanú teplotu pomocou ovládača teploty (5).
· Po zaznení zvukového signálu časovača je proces predhriatia dokončený a rúra je pripravená na varenie.

VARENIE
· Nastavte teplotu (ovládač 5) a čas varenia (ovládač 2).
· Rozsvieti sa prevádzková kontrolka (4), čo signalizuje, že zariadenie je v chode.
· Vložte jedlo na gril alebo plech. Gril vložte do rúry do správnej výšky. Ak používate plech, musí byť umiestnený nad grilom.
· Počas varenia pravidelne kontrolujte stav jedla. Ak z akéhokoľvek dôvodu potrebujete otvoriť dvierka, čo najrýchlejšie ich zatvorte, aby nedošlo k strate tepla.
· Po ukončení varenia kontrolka zhasne a časovač zapípa. Ak jedlo ešte nie je hotové, nastavte časovač znovu.
· Plech a gril vždy vyberajte z rúry pomocou kuchynských rukavíc. Ovládač teploty (5) otočte späť do minimálnej polohy.

ČISTENIE
Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte všetky časti vychladnúť.
· Rúru nikdy neponárajte do vody. Za žiadnych okolností nedovoľte, aby sa voda alebo iné kvapaliny dostali do vnútra zariadenia.
· Pravidelné čistenie vnútorného priestoru zabezpečuje lepší výkon a zabraňuje nepríjemným zápachom. Používajte mäkkú handričku a neabrazívny čistiaci prostriedok na rúry.
· Gril, plech, rošt a ďalšie príslušenstvo môžete umývať ako bežný riad.
· Na čistenie vonkajšej časti rúry nepoužívajte abrazívne ani kovové hubky, mohli by poškodiť lakovaný povrch.
· Počas čistenia dávajte pozor, aby sa do ventilačných otvorov nedostali žiadne kvapaliny ani mydlo.
· Omrvinky, olej a zvyšky z varenia padajú na dno spotrebiča. Na jednoduchšie čistenie vyberte zachytávaciu misku a očistite ju zvlášť.

TECHNICKÉ PARAMETRE
· Napájanie: AC 230 V ~ 50–60 Hz
· Výkon: 800 W
· Objem: 10 l
· Časovač: 60 minút
· Nastaviteľná teplota: 100 °C až 230 °C
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