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OT991E SLOVENSKY

ADAPTÉR CA100
TYP BATÉRIE: Lítium-iónová
REŽIM POHOTOVOSTI
SPOTREBA (na konci nabíjania): <0,5 W

Všeobecné
• Pred použitím vždy skontrolujte zariadenie, aby ste sa uistili, že čepele zastrihávača sú čisté a bez vlasov, nečistôt a pod.
• Používajte na čisté, suché vlasy, ktoré sú rozčesané a bez zamotania.
Nabíjanie zariadenia
• Pred prvým použitím by malo byť zariadenie nepretržite nabíjané po dobu 3 hodín. Toto počiatočné „super-nabitie“ zabezpečí optimálny výkon pre hladké a rýchle zastrihávanie pri každom použití.
Maximálna kapacita batérie sa dosiahne po 3 cykloch nabíjania a vybíjania.
• Pripojte magnetický koniec nabíjacieho kábla k nabíjacej základni (ak je súčasťou balenia) alebo priamo k spodnej časti jednotky.
• Zapojte USB-C kábel do vhodného adaptéra a zapnite ho v zásuvke. Počas nabíjania bude blikať biela LED kontrolka, ktorá po úplnom nabití zostane svietiť.
Poznámka: Počas nabíjania sa vždy uistite, že je zastrihávač vypnutý.
• Plné 3-hodinové nabitie poskytne dostatok energie na 45 minút používania.
• Každé ďalšie nabíjanie by malo trvať 3 hodiny.
• Keď je zastrihávač počas používania takmer vybitý, LED kontrolka bude blikať, čo signalizuje približne 5 minút zostávajúcej batérie.
• Ak začne kontrolka blikať rýchlo (viac ako 4 bliknutia za sekundu), zariadenie je chybné. V takom prípade okamžite prerušte nabíjanie, odpojte adaptér zo siete a kontaktujte zákaznícku linku spoločnosti Conair.
• Po skončení nabíjania prejde zariadenie do pohotovostného režimu (spotreba energie <0,5 W).
UPOZORNENIE! Na nabíjanie používajte iba certifikovaný vhodný USB napájací adaptér (BaByliss CA100) s výstupom 5 V, 1 A, 5 W. Použitie necertifikovaného alebo nevhodného USB adaptéra môže spôsobiť riziko alebo vážne zranenie.
USB-C nabíjací adaptér je dostupný na www.babyliss.com.



Zachovanie kapacity batérií
Na zachovanie optimálnej kapacity nabíjateľných batérií by sa mal zastrihávač každých 6 mesiacov úplne vybiť a následne nabiť počas 3 hodín.
USB adaptér
USB napájací adaptér nie je súčasťou tohto produktu. Ak ho potrebujete na nabíjanie, navštívte www.babyliss.com a zadajte kód súčiastky 35209960 v sekcii „Náhradné diely a príslušenstvo“.
Ak potrebujete pomoc pri výbere správneho USB adaptéra, kontaktujte zákaznícku linku spoločnosti Conair.
UPOZORNENIE! Použitie necertifikovaného USB napájacieho adaptéra môže spôsobiť riziko alebo vážne zranenie.
Zapnutie zariadenia
• Na zapnutie zastrihávača stlačte tlačidlo napájania. LED kontrolka sa rozsvieti a zariadenie je pripravené na použitie.
• Na vypnutie zastrihávača stlačte tlačidlo opäť. LED kontrolka zhasne.
Hrebene
• Tento výrobok je dodávaný so 4 hrebeňovými nadstavcami na použitie so zastrihávačom.
• Zastrihujte na požadovanú dĺžku pomocou jedného zo 4 hrebeňov pre strnisko a krátku bradu: 1, 2, 3 alebo 5 mm.
Poznámka: Zastrihávač sa môže použiť aj bez hrebeňového nadstavca a zastrihne na dĺžku 0,2 mm.
Nasadenie a odstránenie hrebeňov
• Umiestnite hrebeňový nadstavec cez čepeľ z jednej strany a jemne zatlačte, kým nezapadne na druhej strane. (Obr. 1)
• Na odstránenie hrebeňa jemne podržte jeden koniec. Na druhom konci podsuňte prst pod hrebeň a jemne ho odtlačte od čepele. (Obr. 2)
Poznámka: Pozrite si video návod na www.babyliss.com.
Zastrihávanie
• Zapnite zastrihávač.
• Držte zastrihávač tak, aby čepeľ bola plochá na pokožke.
• Pohybujte zastrihávačom cez vlasy. Čepeľ sleduje kontúry vašej tváre, takže môžete zastrihávať pohodlne v akomkoľvek smere.
• Zastrihávač pracuje najefektívnejšie, keď vlasy prechádzajú cez čepeľ prirodzenou rýchlosťou.
• Nikdy nevypínajte zariadenie počas zastrihávania.
Zarovnávanie a detaily
• Na úpravu okrajov okolo krku a kotliet odstráňte hrebeňový nadstavec.
• Držte zariadenie tak, aby predná časť smerovala k vašej hlave.
• Čepele držte rovno na kotletách alebo krku a pohybujte smerom nadol. Docielite tak čistý a hladký výsledok.
Výmena čepele
• Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté.
• Z uzamknutej polohy (Obr. 3) otočte hlavicu proti smeru hodinových ručičiek, kým sa značka  ,,[image: ]“ na rukoväti nezarovná so značkou ,, [image: ]“ na hlavici, potom ju jemne zdvihnite z rukoväte. (Obr. 4)
• Na opätovné nasadenie hlavice zarovnajte značky ,, [image: ]“ a ,, [image: ]“ na hlavici a rukoväti (Obr. 5) a otočte v smere hodinových ručičiek.
• Keď sú značky zarovnané, hlavica je uzamknutá a pripravená na použitie. (Obr. 6)
Vodotesnosť IPX7
Zastrihávač a hrebeňové nadstavce sú 100 % vodotesné a môžu sa používať v sprche aj vo vani. Po každom použití zariadenie očistite a nechajte dôkladne vyschnúť pred uskladnením. Pozrite časť „Čistenie a údržba“.
Cestovný zámok
• Aby ste zabránili náhodnému zapnutiu zariadenia, môžete ho uzamknúť pomocou tlačidla „ON/OFF“ označeného symbolom [image: ].
• Stlačte a podržte tlačidlo „ON/OFF“ [image: ] po dobu 2 sekúnd. LED kontrolka bude blikať počas 3 sekúnd, čo potvrdzuje, že zariadenie je uzamknuté.
Ak chcete zariadenie odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo [image: ] opäť na 2 sekundy. Zariadenie sa odomkne a bude pripravené na použitie.
• Počas nabíjania sa cestovný zámok automaticky deaktivuje.
Čistenie a údržba
• Na zabezpečenie optimálneho výkonu čistite zariadenie po každom použití.
• Po použití odstráňte hrebeňový nadstavec. Opláchnite ho pod tečúcou vodou a pred uskladnením alebo ďalším použitím ho dôkladne osušte.
• Čepeľ je umývateľná. Opláchnite ju pod tečúcou vodou, aby ste odstránili zvyšky vlasov, a dôkladne osušte pred uskladnením.
• Čepele nerozoberajte.
• Čepele vydržia až 6 mesiacov.
• Náhradné hlavice sú dostupné na www.babyliss.com
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