BP02
Upozornenia
Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby. Tento návod si starostlivo uschovajte pre budúce použitie. Výrobok používajte výhradne spôsobom uvedeným v tomto návode na použitie. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.
Pred použitím skontrolujte, či je spotrebič nepoškodený. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na servisné stredisko. Obalové materiály (plastové vrecká, penový polystyrén, klince, sponky a pod.) nenechávajte v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.
V prípade poruchy so spotrebičom nemanipulujte. Všetky opravy zverte výlučne autorizovanému servisu výrobcu a požadujte použitie originálnych náhradných dielov. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a viesť k zániku záruky.
· Nevystavujte výrobok nepriaznivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť alebo mráz. Uchovávajte ho na suchom mieste. 
· Nedovoľte deťom alebo osobám so zníženou schopnosťou používať výrobok bez dozoru. 
· Umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch, aby bolo zabezpečené správne váženie. 
· Váhu uchovávajte mimo dosahu detí a zdrojov tepla a pary. 
· Na váhu vstupujte opatrne a bez obuvi. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zániku záruky v prípade poškodenia výrobku. 
· Výrobok nie je určený na komerčné použitie. Je určený výhradne na domáce použitie. 
· Neponárajte spotrebič do vody ani iných kvapalín a zabráňte kontaktu s vodou. Na čistenie používajte vlhkú handričku. 
· Nevystavujte výrobok nárazom, mohli by ho poškodiť. Nepoužívajte ho ako odkladaciu plochu. 
BP02
1 Hmotnosť v kg
2 Okienko (priezor)
3 Protišmyková podložka
4 Na boku: krúžok na nastavenie nuly
POUŽITIE
· Položte váhu na podlahu. 
· Ak váha bez zaťaženia neukazuje nulu, nastavte ju pomocou regulačného krúžku (4). 
· Postavte sa na váhu a odčítajte zobrazenú hmotnosť. Hmotnosť je možné odčítať v kilogramoch alebo librách. 
ČISTENIE
Čistite iba mäkkou, vlhkou handričkou a neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami, aby nedošlo k poškodeniu vzhľadu výrobku.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
• Maximálna nosnosť: 130 kg – dielik: 1 kg
• Krúžok na počiatočné nastavenie (kalibráciu)

