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PC HTH 3003 – HELMA NA VYSOUŠENÍ VLASŮ
UPOZORNĚNÍ
Před uvedením zařízení do provozu pečlivě si přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny včetně záruky, potvrzení a případně krabice s vnitřním obalem. Pokud tento spotřebič dodáte jiným osobám, předávejte prosím také návod k obsluze.
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Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
· Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej nenechávejte v žádné kapalině) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo vlhký, okamžitě jej odpojte.
· Při čištění nebo odpojování spotřebiče vypněte spotřebič a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vytáhněte zástrčku samotnou, nikoli kabel), pokud spotřebič nepoužíváte, a odstraňte připojené příslušenství.
· Nepoužívejte přístroj bez dozoru. Pokud opustíte pokoj, měli byste přístroj vždy vypnout. Odpojte zástrčku ze zásuvky.
· Spotřebič a síťový přívod je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nesmí být spotřebič používán.
· Používejte pouze originální náhradní díly.
· Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte prosím veškeré obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.
UPOZORNĚNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!
UPOZORNĚNÍ: Pokud je spotřebič používán v koupelně, odpojte jej po použití od sítě, protože okolní voda představuje nebezpečí. To platí i v případě, že je spotřebič vypnutý.
UPOZORNĚNÍ: Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat zařízení pro ochranu proti poruchám (FI / RCD) s jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA v elektroinstalaci koupelny. Obraťte se na autorizovaného elektrikáře.
· Tryska se během provozu zahřeje! Nebezpečí popálení!
· Ujistěte se, že vstupní mřížka zůstává bez chlupů a vlasů.
Nebezpečí požáru!
Zařízení neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby nedošlo k nebezpečí.
· Děti se nesmí hrát s přístrojem.
· Čištění a údržbu uživatele nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
· [image: ]Tento spotřebič nesmí být během čištění ponořen do vody. Dodržujte prosím pokyny, které jsme pro vás připravili v kapitole "Čištění".
Přehled součástí:
1. Helma na vysoušení vlasů
2. Závěsné oko
3. Základní spotřebič
4. On/Off přepínač
5. Tlačítko pro demontování příslušenství
6. Stylovací tryska
7. Kulatý kartáč
8. Úložný box





Tento spotřebič je určen pro sušení vlasů a pro stylingovou pomoc. Máte k dispozici několik možností použití. K dispozici jsou různé doplňky:
· Pokud chcete jemně a rovnoměrně vysušit vlasy, připevněte helmu na vlasy
· Pokud chcete vysušit pouze určité části vlasů, připojte stylingovou trysku. To bude soustředit proudění vzduchu.
· Pokud chcete, aby vaše vlasy byly kudrnaté, přiložte kruhový kartáč. Promněte si vlasy a oddělte je do jednotlivých pramenů. Pramen vlasů omotejte kolem kartáče začínající od špiček až ke vlasové čáře. Držte přístroj v této poloze několik sekund, dokud nedosáhnete požadovaného stupně sušení a stylování.
UPOZORNĚNÍ: Pokud chcete přístroj přemístit nebo s ním dále zacházet, nechte ho nejprve vychladnout. Jinak hrozí nebezpečí popálení.
Elektrické připojení: Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že síťové napětí, které se má použít, odpovídá zátěži spotřebiče. Tyto informace naleznete na typovém štítku. Připojte spotřebič k správně nainstalované uzemněné zásuvce
Použití
· Po umytí vlasů je usušte ručníkem.
· Vyberte požadované příslušenství dle potřeby
· Nastavte spínač rukojeti na jednu z požadovaných úrovní:
· Úroveň 0: Vypnuto
· Úroveň 1: Střední teplota
· Úroveň 0: Vysoká teplota
· Úroveň [image: ]: Studená teplota pro stylování vlasů
Ionizační funkce - redukce statických vlasů 
Zařízení je také vybaveno ionizátorem, který při spínání vydává negativní ionty s průtokem vzduchu. Tento proces podporuje bezpečné a jemné vysoušení vlasů a také podporuje lepší strukturu vlasů, maximalizuje objem vlasů, zajišťuje hedvábnou povrchovou úpravu a také snižuje statické vlasy. Tento proces je zvláště jemný na stresové vlasy.
Vypnutí: Nastavte přepínač na „0“ a odpojte zařízení ze sítě.
Uložení
· Přístroj nechte nejprve vychladnout
· Odstraňte doplňky a příslušenství
· Uložte doplňky a spotřebič do úložného boxu
Síťový kabel
· Síťový kabel by měl být navinutý volně.
· Nikdy netahejte kabel těsně kolem spotřebiče, protože v průběhu doby může dojít k poškození kabelu.
· Pravidelně kontrolujte, zda není poškozený síťový kabel.
Čištění
· Před čištěním vyjměte síťový kabel ze zásuvky.
· Za žádných okolností nesmíte zařízení ponořit do vody k čištění. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Očistěte kryt, odsavač vlasů a přídavné zařízení měkkým, suchým hadříkem bez přísad.
· Pravidelně čistěte mřížku umístěnou na vstupní straně spotřebiče, aby nedošlo k nadměrné teplotě z akumulace tepla.
· Odstraňte veškeré nečistoty, které se vyskytují.
· V případě potřeby lze použít jemný kartáč.



Technická specifikace:
Model: HTH 3003
Napájení: 220-240 V AC, 50 Hz
Výkon: 400 W
Třída ochrany: II
Váha: cca 480 g


Po uplynutí záruky:
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.
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Význam symbolu „Popelnice”
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Využívejte pro likvidaci elektrických přístrojů sběrny k tomu určené a odevzdejte tam Vaše elektrické přístroje, které už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví,
ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a
dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.
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